*Załącznik nr 1*

# FORMULARZ OFERTOWY

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

………………………………………

*(dokładny adres, telefon, fax)*

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe/Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.02.2025 r. na

**„Dostawę**  ***i montaż przemysłowej Kabiny Lakierniczej przelotowej o wymiarach 14 m x 6 m x 6 m wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych i elektrycznych”.***

**– Nr sprawy 1/2025**

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią Opisu przedmiotu zamówienia dla niniejszego zamówienia,
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania ofertowego z dnia 04.02.2025 r.,
3. cena mojej oferty:
* NETTO (bez podatku od towarów i usług): ………………………….…………… (PLN),
* należny podatek od towarów i usług: ……………………………………...……….(PLN),
* BRUTTO (cena razem z należnym podatkiem od towarów i usług: …………………PLN
1. oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia: ….. m-cy od dnia podpisania umowy,
2. na dostarczoną kabinę lakierniczą udzielamy – 24 miesięcznej gwarancji,
3. na wykonane roboty budowlane i elektryczne udzielamy – 24 miesięcznej gwarancji
4. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 4 miesięcy.
5. akceptuję bez zastrzeżeń ogólne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr ..,
6. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
7. oświadczamy, że Kabina Lakiernicza , będąca przedmiotem postępowania spełnia następujące warunki wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia:

**SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **parametry** | **Możliwości spełnienia (TAK/NIE)** |
|  | Przedmiot zamówienia: |
| 1. | **a) Przemysłowa Kabina lakiernicza przelotowa** |  |  |
|  |  | wymiary wewnętrzne 14,00m x 6,00m x 6,00(h)m  |  |
|  |  | komora kabiny dzielona symetrycznie bramą elektrycznie rolowaną  |  |
|  |  | zamontowane generatory na kabinie |  |
|  |  | możliwość stosowania podestów przejezdnych ręcznych (ruch podestów po posadzce) |  |
|  |  | odciąg boczny pyłów - kanały odciągowe od wewnątrz licujące ze ścianą komory kabiny |  |
|  |  | ilość drzwi serwisowych w ścianach bocznych- 4 szt. (1 szt. w bramie łamanej) |  |
|  |  | bramy w kabinie:* + - * rolowana wjazdowa 5x5 m w ścianie hali
			* rolowane środkowa i wyjazdowa do hali - 5,8x5,8 m
			* łamana z drzwiami awaryjno-obsługowymi w jednym ze skrzydeł (z zamkiem antypanic) w bocznej ścianie kabiny z możliwością wyjazdu na halę. Wymiar bramy 3,5x3,5m
 |  |
|  |  | wyposażona w oświetlenie LED zapewniające natężenie światła minimum 1200 Lux w każdym miejscu kabiny, barwa 4000 K |  |
|  |  | czynnik grzewczy – olej opałowy |  |
|  |  | zakres maksymalnej temperatury suszenia - min. 70°C |  |
|  |  | zapewnia automatyczną regulację ciśnienia wewnątrz kabiny oraz automatyczne obniżanie wydajności wentylacji podczas przerw w malowaniu |  |
|  |  | wnętrze kabiny powinno być zabezpieczone folią na minimum 1 rok eksploatacji |  |
|  |  | wyposażona w automatyczne sterowanie z dotykowym panelem sterowania z funkcją archiwizowania i przesyłania danych oraz możliwością łączenia się przez Internet ze sterownikiem kabiny |  |
|  |  | wyposażona w automatyczne sterowanie z dotykowym panelem sterowania z funkcją archiwizowania i przesyłania danych oraz możliwością łączenia się przez Internet ze sterownikiem kabiny |  |
|  |  | wyposażona w wentylację zapewniającą opad powietrza na całej długości kabiny minimum 0,3m/s spełniająca Normę PN-EN:13355:A1 |  |
|  |  | wyposażona w system rekuperacji minimum 40% sprawności |  |
|  |  | objęta co najmniej 2 letnią gwarancją z dostępem do części zamiennych przez okres nie krótszy niż 10 lat |  |
|  |  | wyposażona w filtry sprężonego powietrza minimum 4 kpl i przyłącza sprężonego powietrza minimum 8 szt. |  |
|  |  | spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące kabin lakierniczych |  |
|  |  | spełnia dyrektywy MCP |  |
|  |  | wyposażona w system do kontroli stężenia LZO |  |
|  |  | dostawa ruchomego podestu do malowania z regulowaną wysokością z dopuszczeniem dla 2 osób |  |
|  |  | dostawa kompresora zasilającego kabinę ze zbiornikiem min. 500 l, wydajność min. 1500 l/ min oraz ciśnieniem 8,0 bar. |  |
|  |  | Szkolenia lakierników obejmująceobsługę operatorską kabiny - dla min 5 osób |  |
|  | 1. **Pomieszczenia dodatkowe:**
 |  |  |
|  | * magazyn farb
 |  |  |
|  |  | wymiary magazynu: l x b x h – 6 m x 2,5 m x 2,5 m w wykonaniu przeciwwybuchowym |  |
|  |  | lokalizacja zewnętrzna, pomieszczenie izolowane , niezwiązane z gruntem, z rynnami, z ogrzewaniem i wyposażeniem jakim odpowiadają tego typu pomieszczenia |  |
|  |  | drzwi awaryjno-obsługowe z zamkiem antypanic – 2 kpl – jedne do hali z kabiną, drugie zewnętrzne |  |
|  |  | konstrukcja podłogi pomieszczenia izolowana umożliwiająca dostęp do studzienek kanalizacyjnych w gruncie |  |
|  |  | magazyn farb połączony przejściem z halą (kabiną) |  |
|  | * pomieszczenie zbiorników oleju opałowego
 |  |  |
|  |  | lokalizacja zewnętrzna, pomieszczenie izolowane, ogrzewane, z rynnami i z drzwiami zewnętrznymi, niezwiązane z gruntem |  |
|  |  | instalacja olejowa wraz ze zbiornikami |  |
|  |  | konstrukcja podłogi pomieszczenia izolowana umożliwiająca dostęp do studzienek kanalizacyjnych w gruncie |  |
|  | 1. **Zakres prac budowlanych i elektrycznych w Przedmiocie Zamówienia**
 |  |  |
|  | * prace budowlane
 |  |  |
|  |  | wykonanie posadzki elektrostatycznej pod kabiną; |  |
|  |  | przygotowanie i obrobienie otworu w ścianie hali pod bramę wjazdową kabiny |  |
|  |  | usunięcie fragmentu ściany murowanej i zastąpienie jej płytami wraz z drzwiami wejściowymi do hali od strony magazynu farb i pomieszczenia zbiorników oleju opałowego |  |
|  | * prace elektryczne i zasilające
 |  |  |
|  |  | podłączenie zasilania do szafy rozdzielczej urządzeń |  |
|  |  | wykonanie przyłącza zasilania olejem opałowym |  |
|  |  | wykonanie instalacji sprężonego powietrza wewnątrz kabiny oraz wykonanie przyłacza umożliwiającego podłączenie kompresora; |  |
| . |  | Na prace budowlane i elektryczne Wykonawca udziela 2 letniego okresu gwarancji |  |
|  | 1. **Dokumentacja techniczna**
 | Instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat CE,.. |   |
|  | 1. **Serwis gwarancyjny**
 | * do 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wady, która uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu umowy. Wykonawca deklaruje pojawienie się u użytkownika urządzenia w ciągu 48 godzin licząc dni robocze zgłoszenia i natychmiastowe przystąpienie do usuwania usterki.
* do 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wady, która nie uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy
 |  |

1. Oświadczam, że wycena Przedmiotu Zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
2. Oświadczam, że powierzamy\*\*/nie powierzamy\*\* podwykonawcom /podać dane/ następującej części zamówienia/wyszczególnić/

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

*\*\* Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania części cytowanego zamówienia.*

1. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania\*\*\*\*

**\*\*\*\* niepotrzebne skreślić**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** |  **Strony w ofercie wyrażone cyfrą** |
| **1.** |  | **od** | **do** |
|  |  |  |  |

……………………………………………..(miejscowość), dnia ………………..r.

 ………………………………

podpis osoby/osób uprawnionych

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wykaz dostaw
2. Zaakceptowany Formularz postanowień umowy

…....................................................

…....................................................

**\*) niepotrzebne skreślić**

miejscowość data podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych

…............................................ …...........................................................

*Załącznik nr 2*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

………………………………………

*(dokładny adres, telefon, fax)*

***WYKAZ DOSTAW***

Wykonawca oświadcza, że wykonał w okresie ostatnich **trzech** lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej **trzy** dostawy do Polski. Za dostawę Zamawiający uzna dostawę Kabiny lakierniczej o równoważnych parametrach technicznych o wartości min. **1 000 000 (słownie: jeden milion) zł netto**. Zamawiający uwzględni tylko zadanie zakończone. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencje). W przypadku braku ww. dokumentów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Określenie przedmiotu dostawy**  | **Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa, adres)** | **Data wykonania zamówienia** | **Wartość zamówienia ( w zł netto)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

………………………………………

*(podpis osoby lub osób upełnomocnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy)*